**Techniniai parametrai**

**Nemenčinės miesto centrinė katilinė**

Šildymo sezono metu šilumnešio srautas 150-200 m3/val:
Slėgis paduodamoje linijoje šildymo sezono metu 3,8- 5,0 bar:
slėgis grįžtamoje linijoje šildymo sezono metu 2,2- 2,5 bar:

**Termofikacinio vandens kokybės rodikliai:**

Termofikacinio vandens kietumas – 50 mg- ekv/l ;
termofikacinio vandens šarmingumas – 3,8 mg- ekv/l ;
termofikacinio vandens fenolftaleininis šarmingumas – 0,8 mg- ekv/l ;
termofikacinio vandens geležies koncentracija Fe – 100 mg/l ;
termofikacinio vandens PH – 8,9.

Duomenys apie 2016/2017 m. šildymo sezono temperatūrinius grafikus galite rasti patvirtintame priede:

 Temperatūrinis grafikas 2016-2017 metams